)| [GeV/c] D4 +P D3 |0.5*(P

2 4 6 8 10 12 14

)_{D4} +P D3 Mean/0.5*(P

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02

0

pp 6213 8 deg., 1/4 A pp 6194 8 deg., 1/4 B pp 6473 3 deg., 1/3 A pp 6661 3 deg., 1/3 B pp 6415 4 deg., 1/5 A AuAu 5642 12 deg., 1/4 B AuAu 5797 12 deg., 1/2 A AuAu 5823 12 deg., 1/2 B AuAu 5662 12 deg., 1/8 B AuAu 5680 12 deg., 1/8 A

1/2 1/3 1/4 1/5

1/8