X position [cm]

-10 -5 0 5 10 15 20

Rec. Efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

run 5680, Eff=90.5% run 5681, Eff=85.3% run 5682, Eff=84.8% run 5684, Eff=80.0% run 5685, Eff=79.8% run 5692, Eff=91.0%

T1

Y position [cm]

-10 -5 0 5 10

Rec. Efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1