X position [cm]

-20 -10 0 10 20

Rec. Efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8 1 polarity A polarity B T5

Y position [cm]

-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Rec. Efficiency

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1