Spectrometer P

With misalignement Sensor 349 moved (0.1,0.1,0.1)

Spectrometer N

No misalignment

344 345 346 347 348 349 350 351

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 -0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 dx

481 482 483 484 485 486 487 488

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 -0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 dx

344 345 346 347 348 349 350 351

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 -0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 dy

481 482 483 484 485 486 487 488

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 -0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 dy

344 345 346 347 348 349 350 351

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 -0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 dz

481 482 483 484 485 486 487 488

-0.5

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1 -0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 dz